hint.fdc.0.at="isa"
hint.fdc.0.port="0x3F0"
hint.fdc.0.irq="6"
hint.fdc.0.drq="2"
hint.fd.0.at="fdc0"
hint.fd.0.drive="0"
hint.fd.1.at="fdc0"
hint.fd.1.drive="1"
hint.hw.ata.ata_dma="0"
hint.hw.ata.atapi_dma="0"
hint.ata.0.at="isa"
hint.ata.0.port="0x1F0"
hint.ata.0.irq="14"
hint.ata.1.at="isa"
hint.ata.1.port="0x170"
hint.ata.1.irq="15"
hint.adv.0.at="isa"
hint.adv.0.disabled="1"
hint.bt.0.at="isa"
hint.bt.0.disabled="1"
hint.aha.0.at="isa"
hint.aha.0.disabled="1"
hint.aic.0.at="isa"
hint.aic.0.disabled="1"
hint.atkbdc.0.disabled="1"
hint.atkbdc.0.at="isa"
hint.atkbdc.0.port="0x060"
hint.atkbd.0.at="atkbdc"
hint.atkbd.0.irq="1"
hint.psm.0.at="atkbdc"
hint.psm.0.irq="12"
hint.vga.0.disabled="1"
#hint.vga.0.at="isa"
#hint.sc.0.disabled="1"
hint.sc.0.at="isa"
hint.sc.0.flags="0x100"
hint.vt.0.at="isa"
hint.vt.0.disabled="1"
hint.apm.0.disabled="1"
hint.apm.0.flags="0x20"
hint.pcic.0.at="isa"
# hint.pcic.0.irq="10"  # Default to polling
hint.pcic.0.port="0x3e0"
hint.pcic.0.maddr="0xd0000"
hint.pcic.1.at="isa"
hint.pcic.1.irq="11"
hint.pcic.1.port="0x3e2"
hint.pcic.1.maddr="0xd4000"
hint.pcic.1.disabled="1"
hint.sio.0.at="isa"
hint.sio.0.port="0x3F8"
hint.sio.0.flags="0x30"
hint.sio.0.irq="4"
hint.sio.1.at="isa"
hint.sio.1.port="0x2F8"
hint.sio.1.irq="3"
hint.sio.2.at="isa"
hint.sio.2.disabled="1"
hint.sio.2.port="0x3E8"
hint.sio.2.irq="5"
hint.sio.3.at="isa"
hint.sio.3.disabled="1"
hint.sio.3.port="0x2E8"
hint.sio.3.irq="9"
hint.ppc.0.at="isa"
hint.ppc.0.irq="7"
hint.ed.0.at="isa"
hint.ed.0.disabled="1"
hint.ed.0.port="0x280"
hint.ed.0.irq="10"
hint.ed.0.maddr="0xd8000"
hint.cs.0.at="isa"
hint.cs.0.disabled="1"
hint.cs.0.port="0x300"
hint.sn.0.at="isa"
hint.sn.0.disabled="1"
hint.sn.0.port="0x300"
hint.sn.0.irq="10"
hint.ie.0.at="isa"
hint.ie.0.disabled="1"
hint.ie.0.port="0x300"
hint.ie.0.irq="10"
hint.ie.0.maddr="0xd0000"
hint.fe.0.at="isa"
hint.fe.0.disabled="1"
hint.fe.0.port="0x300"
hint.lnc.0.at="isa"
hint.lnc.0.disabled="1"
hint.lnc.0.port="0x280"
hint.lnc.0.irq="10"
hint.lnc.0.drq="0"
hint.psm.0.flags="0x100"
hint.acpi.0.disabled="1"